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招标编号：XMGJLCJT2026-JF001


招标人：厦门公交集团鹭驰交通有限公司

编制日期：二〇二六年九月


投标注意事项

各投标人：
为保证本次采购项目的顺利进行，减少招投标过程中由于标书制作不合格等原因导致贵单位所投标书为无效标书或废标现象的发生，请贵单位仔细阅读招标文件的每一条款，特别注意以下事项：
1、请严格按照招标文件规定的资格证明文件要求提供每一项证件（特别注明原件或复印件的要求），并严格审查证件的有效期、经营期限、证件的签署的有效性等，漏缺一项证件或一项证件不合格将造成资格审查通不过，所投投标文件为无效投标文件；招标文件要求提供的资格证明文件及其它业绩证明材料务必在开标截止时间前递交给招标人，投标截止时间以后，招标人将不再接受任何资格证明文件和其它证明材料。
2、请认真研究招标文件规定的重大偏差所包括的内容，投标文件有以上所列内容之一、经评委认定属实的，将作无效投标或废标处理。
3、为防止意外情况的发生，请在招标文件规定的投标截止时间前半小时到达开标现场，投标文件截止时间后递交的投标文件恕不受理。
4、请认真阅读招标文件规定的时间要求、付款方式等商务条款，制作投标文件时应作出响应或正偏离以上商务条款的承诺，不响应或负偏离的将导致废标。
5、对提供虚假资料谋取中标的投标人，将根据有关法律法规处以取消本次投标资格，并列入供应商黑名单，3年内禁止参与本单位所有采购项目。请各投标人严格自律，诚信参与投标。
6、对招标文件有疑义或其它问题请及时与厦门公交集团鹭驰交通有限公司经营发展部联系。
联系人：龚先生  联系电话：13806089134

谢谢合作！
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[bookmark: _Toc15990]第一章  公开招标公告

一、招标条件
1.项目名称：厦门公交集团鹭驰交通有限公司5台纯电动营运客车采购项目
2.招标编号：XMGJLCJT2026-JF001
3.资金来源：企业自筹，资金已足额落实，列入集团2026年度投资计划
4.采购方式：公开招标，招标人自行组织采购
5.评标办法：综合评分法，总分100分（价格40分、技术40分、商务20分）
二、项目概况、标段划分及控制价
本项目分2个独立标段，投标人可兼投一个或两个标段，各标段独立评审、独立中标，不强制全投：
	标段
	采购车型
	数量
	单台最高控制价（万元）
	标段总价上限（万元）
	业务用途

	A标段
	48座大型高一级纯电动营运客车
	4台
	77.5
	310
	企业通勤班车、研学旅游包车、定制客运班线、会展大型团队运输

	B标段
	9座中级纯电动营运客车
	1台
	16
	16
	短途小型包车、政企短途接待、校园通勤接驳



项目总预算上限326万元（不含车辆保险、上牌相关税费）。
交付要求：2026年10月31日前完成全部车辆交付、上牌、营运资质核验，具备完整运营条件；交付地点为厦门市招标人指定场站。
三、投标人资格要求（资格后审，缺一无效）
1.主体资格：中华人民共和国境内独立法人，持有有效营业执照，经营范围含客车生产或销售；不接受自然人、联合体投标。
2.产品资质：所投车型列入工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，提供完整证明文件。
3.授权要求：投标人为整车生产厂商，或持有生产厂家出具本项目唯一一级授权书（授权期限覆盖招标、供货、质保全周期）。
4.财务信誉：近三年无重大违法经营、失信记录；“信用中国”网站无失信查询截图；具备健全财务制度，可提供近一年财务报表。
5.售后能力：在福建省内设立官方授权售后服务网点，提供网点地址、维保人员、救援服务承诺；承诺7×24小时道路救援。
6.无违规声明：近三年不存在车辆造假、虚假宣传、重大质量赔偿、招投标违法记录，提供书面承诺。
四、招标文件获取时间、方式
1.从公告发布之日起在厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（http://gzw.xm.gov.cn）、厦门公交集团(https://www.xmbus.com)招租招标专区发布的公告附件中自行下载招标文件。
2.招标文件售价：人民币0元/份。
3.澄清答疑：投标人需在投标截止10个工作日前书面提交疑问，招标人统一书面回复全部潜在投标人。
五、投标及开标安排
1.投标文件递交截止时间：2026年9月22日9:00（北京时间），逾期拒收
[bookmark: OLE_LINK1]2.递交地点：厦门市思明区莲岳路221号（公交大厦）C栋703室（综合办公室）
3.开标时间：2026年9月22日9:30
4.开标地点：厦门市思明区莲岳路221号（公交大厦）C栋7楼会议室
5.投标保证金：各标段单独缴纳，投标截止前对公转账，未到账视为无效投标
	标段
	投标保证金金额
	收款单位
	开户行
	账号

	A标段
	6.2万元
	厦门公交集团鹭驰交通有限公司
	兴业银行厦门分行营业部
	129680100100222134

	B标段
	0.32万元
	厦门公交集团鹭驰交通有限公司
	兴业银行厦门分行营业部
	129680100100222134



六、公告发布媒介
厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（http://gzw.xm.gov.cn）、厦门公交集团(https://www.xmbus.com)招租招标专区发布的公告，公告期限20个日历日。
七、联系方式
联系人：龚先生  联系电话：13806089134
联系地址：厦门市思明区莲岳路221号（公交大厦）C栋703室（经营发展部）



招标人：厦门公交集团鹭驰交通有限公司
2026年9月2日
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A  总则
1  项目定义
1.1 本招标文件适用于本次5台纯电动营运客车采购，招标、履约全过程遵循《招标投标法》、集团投资采购管理制度。
1.2 名词释义：招标人（鹭驰交通）、投标人（供应商）、中标人（成交供应商）、货物（整车、随车工具、资料、质保服务）、标段（两个独立采购包）。
1.3 资金：企业自筹，付款按合同节点按期支付，无资金垫付要求。
2  合格投标人
2.1 完全满足招标公告全部资格条件，不存在单位负责人交叉控股、关联企业同时投同一标段情形。
2.2 禁止挂靠、转包、代投，投标产品必须原厂全新整车，严禁改装、库存积压超12个月、事故/试验/翻新车。
2.3 投标费用：所有文件制作、样品、差旅、检测费用由投标人自行承担，无论中标与否不予报销。
3  投标保证金
3.1 缴纳要求：投标人对公账户转账，备注“XMGJLCJT2026-JF001+XX标段保证金”，截止前必须到账，不接受现金、个人转账。
3.2 退还规则：未中标投标人，中标公示结束10个工作日无息退还；中标人签订合同、足额缴纳履约保证金后10个工作日无息退还。
3.3 保证金没收情形（同时列入供应商黑名单，3年禁止参与本单位所有采购项目）：
（1）投标有效期内撤回投标文件；（2）提供虚假资质、业绩、检测报告；（3）串通投标、恶意低价；（4）中标后逾期拒签合同；（5）中标后未按要求足额缴纳履约保证金。
4  履约保证金
4.1 金额：各标段合同总价5%，签订采购合同当日对公转账至保证金账户。
4.2 返还：整车质保期满，无质量违约、维保逾期、赔偿扣款，15个工作日无息全额返还；存在车辆故障逾期维修、批量质量缺陷、未履行售后承诺，招标人有权直接扣除保证金抵扣损失，不足部分另行追偿。
B  招标文件
5  文件组成
招标公告、投标人须知、评标办法、采购技术需求、合同草案、投标格式；招标人发布的澄清、补遗书与本文件具备同等法律效力。
6  文件澄清与修改
6.1 投标人疑问须书面（邮件+纸质）提交，招标人统一书面答复所有已领文件供应商，不单独答疑。
6.2 招标截止前，招标人可主动修改招标文件，书面通知全部潜在投标人；修改内容影响投标准备的，可顺延投标截止时间并公告。
6.3 投标人未关注补遗书、澄清文件，产生的不利后果自行承担。
C  投标文件编制
7  投标有效期
自投标截止之日起90个日历日，有效期内投标报价、全部承诺不得变更。
8  文件组成（分三大部分，分开装订）
8.1 资格文件（废标项，缺任一材料无效）：
1）投标函；2）法人身份证明+授权委托书（非法人到场）；3）营业执照复印件；4）车型公告、新能源推荐目录证明；5）厂家一级授权书（经销商投标）；6）近三年无重大违法书面声明；7）信用查询截图；8）福建本地售后网点证明；9）近一年财务报表；10）保证金转账凭证复印件。
8.2 技术文件（★条款负偏离直接废标）：
1）技术参数响应偏离表；2）整车3C、营运等级评定证书；3）三电系统检测报告；4）质量保证承诺书；5）完整售后服务方案（响应时效、备件库存、驻场维保、年度巡检）；6）整车质保、三电质保专项承诺；7）车型彩页、官方技术白皮书（佐证参数）。
8.3 商务报价文件（单独密封，一式4份）：
1）标段报价一览表；2）分项成本明细（车辆、税费、运输、上牌、质保维保）；3）商务业绩表（近三年同类客运车辆供货合同）。
9  编制、密封、份数要求
9.1 全部中文，计量单位为国标，复印件加盖投标人公章，修改处需授权代表签字盖章。
9.2 份数：正本1份、副本3份，正副本分开密封；报价表单独小信封密封，并入正本袋；密封袋标注项目名称、标段、投标人名称、正/副本，加盖单位公章。
9.3 报价要求：包干含税总价，包含整车、运输、随车工具、资料、质保培训、上牌协助等全部费用，招标人无额外付费；单台/标段总价超过控制价，该标段投标直接无效。
D  递交、修改、撤回
10.1 截止时间后送达、递交地点错误、密封破损，招标人直接拒收。
10.2 截止前可书面修改/撤回投标文件；截止后、开标前不得撤回，开标后撤标没收保证金。
E  开标、评审通用规则
11. 开标流程：监督人员到场查验密封→当众拆封报价文件→宣读投标人、标段报价、保证金缴纳情况；投标文件正本留存，副本备查。
12. 算术错误修正规则：大写与小写不一致以大写为准；分项合计与总价不一致以分项累加为准；投标人不接受修正，该标段投标作废。
13. 询标澄清：评标小组仅可书面询问模糊内容，投标人澄清不得修改报价、技术实质性承诺；澄清文件作为投标文件组成部分。
14. 废标通用情形（重大偏差，任一满足直接判定该标段投标无效）：
（1）未按招标文件要求提交投标保证金或提供的投标保证金有瑕疵的；
（2）投标文件未经投标单位盖章和投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字或盖章的；
（3）未提供投标人法定代表人身份证明、法定代表人身份证、针对本次招标的法定代表人授权书及授权代表身份证明的；
（4）投标人若为代理商或经销商，未提供生产厂家针对本项目的有效授权书或承诺书的；
（5）未提供所投车辆的工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录复印件的；
（6）未提供“能够提供公安车辆管理部门落户上牌所需的一切资料，确保所投车辆能够在使用地上牌”承诺书的；
（7）未提供所投车辆强制性产品CCC认证证书复印件的；
（8）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
（9）★强制性技术条款存在负偏离、无有效佐证材料的；
（10）投标报价超过标段最高控制价的；
（11）交付期限、质保期、付款方式、投标有效期不满足招标文件要求的；
（12）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选标的除外）；
（13）提供虚假证书、业绩、检测报告等材料的；
（14）存在串通投标、恶意低于成本报价等违法行为的；
（15）投标文件附有招标人不能接受的条件的；
（16）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
投标文件有上述情况之一的，为未能对招标文件作出实质性响应，将作无效投标处理，不允许投标人通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
F  中标、合同签订
15. 评标小组按综合得分从高到低排序，确定第一、第二中标候选人，公示5个工作日。
16. 公示无异议发放《中标通知书》，中标人收到通知书7个工作日内签订采购合同，同步足额缴纳履约保证金。
17. 招标文件、投标文件、澄清答复、成交通知书共同构成合同有效组成部分，签订合同时不得变更技术、质保、交付等实质性条款。
18. 第一候选人放弃、核查造假、拒签合同，依次顺延第二候选人；无合格候选人，该标段重新招标。
G  验收、付款、售后通用条款
19. 付款节点（所有标段统一）：
（1）合同签订10日内支付标段总价30%预付款；
（2）全部车辆交付、完成上牌、营运资质核验、验收合格后10个工作日支付标段总价30%；
（3）验收满6个月无批量质量故障，支付剩余40%尾款。
20. 验收标准：国家GB7258、JT/T325营运客车等级标准、本招标文件全部技术参数、厂家出厂标准；招标人有权赴生产工厂监造、抽检零部件。
21. 质保通用要求：整车≥3年/10万公里（先到为准）；48座客车三电系统≥8年质保；9座车辆三电≥5年/20万公里质保；质保期电池容量衰减超20%免费更换电池总成。
22. 售后维修违约：报修24小时响应，5日内完成维修；同一故障7日内重复出现，每次扣履约保证金1000元；车辆故障停驶超5日，按1000元/台/日赔付招标人运营损失。


[bookmark: _Toc1601]第三章  评标办法（综合评分法，总分100分）

一、评审阶段（三阶段依次进行，前一阶段不合格不再进入下一阶段）
1.资格性审查：核查全部资格材料，缺项、资质不满足直接废标。
2.符合性审查：逐条核对★强制性技术条款、交付期、质保、商务核心要求，负偏离直接废标。
3.综合打分评审：仅对通过前两项审查的投标人进行打分，价格40分、技术40分、商务20分。
二、价格部分（满分40分，低价优先法）
1.评标基准价：本标段所有有效投标文件中最低评标价为基准价，得满分40分。
2.计算公式：投标报价得分=（评标基准价÷投标人评标价）×40
3.备注：评标价为投标包干总价，无任何价格扣除；报价明显低于市场合理成本，投标人无法提供完整成本说明的，评标小组否决其投标。
三、技术部分（满分40分）
	序号
	评审项目
	分值
	评审打分标准

	1
	整车三电系统配置
	12
	电池选用宁德时代/比亚迪等一线头部品牌，液冷温控、IP68防护、配套舱体自动灭火，10-12分；二线品牌、仅风冷散热，6-9分；三线及以下品牌，0-5分。

	2
	整车安全配置
	10
	标配ESC、AEBS、LDWS、DMS、胎压监测、360全景影像、全车安全带报警、高压多重防护，满分10；缺一项主动安全配置扣2分，扣完为止。

	3
	车身、底盘、内饰工艺
	8
	全承载阴极电泳车身、空气悬架、阻燃环保内饰、原厂加厚底盘防护，6-8分；普通钢结构、钢板悬架，0-5分。

	4
	质保与专项服务承诺
	10
	三电质保优于招标文件最低要求、提供每年2次免费上门巡检、驻场维保、备件本地常备库，8-10分；仅满足最低质保要求，3-7分；质保低于招标文件标准0分。


四、商务部分（满分20分）
	序号
	评审项目
	分值
	评审打分标准

	1
	同类营运客车业绩
	12
	近3年每提供1份同类纯电客运车辆供货合同（单标段≥3台）得3分，最多12分；无同类业绩0分。

	2
	本地化售后保障
	5
	厦门本地设有官方4S维保站、常驻维修技师、2小时现场救援，4-5分；仅福建省外地网点1-3分；无省内网点0分。

	3
	企业综合实力、信誉
	3
	整车生产大厂、无失信处罚、国家级荣誉3分；中型厂家无不良记录1-2分；存在失信记录0分。



五、中标候选人确定规则
1.同一标段内，综合得分由高到低排序，得分最高为第一中标候选人；得分相同，投标报价低者优先；得分、报价均相同，技术分高者优先。
2.候选人放弃中标、核查存在材料造假、逾期不签合同，招标人可顺延第二候选人或重新招标。


[bookmark: _Toc18156]第四章  采购需求（分标段完整技术参数）

通用总则（全标段统一强制要求，所有标段必须全部响应）
一、法规与标准强制要求
1.整车必须纳入工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，具备完整营运等级评定证书，符合JT/T 325《营运客车类型划分及等级评定》。
2.整车安全符合GB7258《机动车运行安全技术条件》；车内噪音≤82dB(A)，车外噪声符合GB1495、GB1496标准。
3.内饰、地板、座椅材料阻燃性能符合GB8410，无异味、环保低VOC，适配长期营运载客场景。
4.高压系统全部符合GB 38031、GB 38032电动客车安全国标，高压部件橙色波纹管包覆，配备MSD维修开关、高压互锁、绝缘监测、碰撞自动下电保护。
5.所有车辆为全新原厂整车，生产日期不得超过三个月，无库存、无试乘试驾、无事故、无改装、无泡水，交付时电量/电量储备达标。
6.交付标配：整车合格证、营运等级评定报告、购置税减免材料、整车全套检测报告、车架号拓印件4份、上牌专用车辆照片、全套维修保养手册、原厂随车工具、备胎、消防逃生器材。
7.智能监控预埋：全车预留交通运输动态监控平台预埋线束、摄像头安装点位，可无缝对接厦门市道路运输车辆监管系统，支持轨迹回放、驾驶员行为识别、超速/疲劳报警数据上传。
二、统一售后、质保通用条款（全标段适用）
1.救援：7×24小时全国道路救援，厦门区域接报20分钟响应，2小时到达现场抢修。
2.巡检：每年2次免费上门全车检测、三电系统校准、底盘紧固、空调养护，全部工时、配件免费。
3.备件：福建省内常设备件中心，常用配件48小时送达厦门场站，核心三电配件72小时到位。
4.培训：交付现场免费开展驾驶员操作培训、维修人员三电维保专项培训，提供纸质+电子版教学资料。


A标段：4台48座大型高一级纯电动营运客车
（★为实质性强制条款，负偏离直接废标）
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]车身统一标识：车身颜色、车身前后、两侧透明车贴厦门公交集团LOGO、“厦门公交鹭驰交通”字样、核载人数，配色由招标人提供效果图确认，中标人免费设计并施工。
1  整车基础参数
★1.1 外形尺寸：车长10990±50mm，车宽2550mm，车高3475～3550mm；轴距≥5700mm
★1.2 通过性能：接近角≥9°，离去角≥9°，最小转弯直径≤20.4m，最大爬坡度≥15%
★1.3 座位布局：2+2排布，47乘客+1驾驶员，座位间距满足大型高一级营运标准
1.4 质量参数：最大总质量≤16900kg，整备质量≤12000kg
★1.5 限速：整车电子限速100km/h，具备超速声光报警、后台记录功能
★1.6 续航：等速法续航≥500km，实际满载营运续航≥300km
★1.7 涉水深度：整车安全涉水≥300mm
1.8 整车设计：流线低风阻车身，风阻系数≤0.37；全阻燃环保内饰，无刺激性气味
2  三电系统（核心质保部件）
★2.1 驱动电机：直驱永磁同步电机；额定功率≥120kW，峰值功率≥240kW，峰值扭矩≥2400N·m；防护等级IP68，水冷散热，铝制外壳。
★2.2 动力电池：一线品牌磷酸铁锂电池，总储电量≥310.66kWh，系统能量密度≥170Wh/kg；液冷全域温控，电池包防护IP68。
★2.3 电池安全：电池舱独立封闭，A级防火隔离；配备专用柱状自动灭火装置，集成烟雾、温度、热失控预警，驾驶区声光报警。
2.4 电控系统：多合一高集成控制器，具备制动能量多级回收、充电联锁保护、故障自动下电；支持整车OTA远程升级，符合GB/T32960远程监控标准。
2.5 充电配置：新国标九孔直流快充，车身右侧双快充口；快充30%-80%时长≤1小时。
★2.6 三电质保：电机、电控、电池系统整体质保8年，质保期内电池容量衰减至80%以下免费更换全新电池总成。
3  底盘、制动、悬架系统
★3.1 车身骨架：全承载3H闭环高强钢车身，整车阴极电泳防腐；机器人焊接，前围碰撞吸能结构，骨架质保8年。
★3.2 车桥配置：前桥承载≥6T，后桥承载≥10.9T；前后全盘式制动器，免维护轮端轴承单元。
★3.3 悬架：前2后4气囊空气悬架，双向液压减震+横向稳定杆，可选车身升降功能，升降声光提醒。
★3.4 主动制动安全：标配EBS+ESC全套系统，集成ABS、ASR、AEBS自动紧急制动、EBA制动辅助、HAC坡道驻车、油门防误踩保护。
3.5 制动性能：30km/h初速制动距离≤10m，20%坡道驻车5分钟无溜车。
★3.6 空压机：无油静音空压机，防护IP68，质保8年；双回路气压制动，铝合金储气筒带全自动智能放水阀。
★3.7 轮胎轮毂：11R22.5低滚阻全钢子午线轮胎，铝合金轮辋；前轮标配胎压监测+爆胎应急安全装置，随车配备同规格全尺寸备胎。
4  车身内外饰、逃生安全设施
4.1 乘客门：前、中双气动外摆铝制乘客门，遥控开关、门速缓冲调节；门未关严车辆无法起步，内外配备应急手动阀。
★4.2 逃生配置：左侧外推应急逃生门，后挡风自动破玻器；6把带防盗报警安全锤（含驾驶位），标识清晰；2个顶置换气逃生天窗，其中1台集成空气消毒净化装置。
4.3 车窗：前挡夹层安全玻璃，侧窗绿色隔热钢化玻璃；司机侧内嵌推拉窗，后排局部推拉窗。
4.4 行李舱：贯通式大容量铝合金行李舱，容积≥5.3m³，铺防滑装饰地板，配行李固定弹力绳。
4.5 地板：阻燃防滑凹型地板，18mm厚竹胶基材，整车防水密封，接缝无渗水。
★4.6 座椅系统：驾驶员三点式全气囊减震座椅，带通风、加热、离座报警、安全带未系提醒；乘客高靠背可调仿皮座椅，带横移、脚踏、扶手，全车三点式安全带，每个座位配备安全带未系声光提醒。
4.7 车内配套：全车内行李架、钢管式驾驶隔离护栏；全车USB充电接口（每座1个）、驾驶区专用无线充电；电子钟带内外温度显示；前后分区阅读氛围灯、踏步照明；前置车载LED显示屏。
4.8 外后视镜：电动大视野兔耳后视镜，带电加热除霜，防刮防护罩。
5  智能电器、监控、驾驶辅助系统
★5.1 多重安全预警：标配DMS驾驶员疲劳监测、LDWS车道偏离预警、BSD77G毫米波盲区探测（4雷达，三级声光报警）。
5.2 全景影像：7寸液晶360°全景高清环视系统，带倒车动态轨迹，摄像头防水防护罩。
5.3 整车线束：全车V0级阻燃波纹管防护，底盘线束防石击，防水插接件，三级CAN总线，开机全车电器自检、短路保护。
5.4 监控系统：7路高清车载存储录像机，存储容量≥128G；覆盖前路、驾驶员面部、车内全景、前后门、踏板区域，数据可保存30天以上。
5.5 仪表中控：7寸全液晶CAN仪表+10.1英寸触控中控屏，集成空调、胎压、影音、蓝牙、车辆故障诊断；前置19寸车载液晶电视，配备有线+无线麦克风。
5.6 电源系统：2台≥90Ah免维护蓄电池，机械+电磁双总电源开关，高压舱门开启自动切断高压。
6  空调与舒适系统
★6.1 顶置电动冷暖变频空调，制冷量≥32000Kcal/h，制热量≥30000Kcal/h，集成电池液冷散热；高压电加热前挡除霜，除霜无死角。
6.2 空气净化：顶窗集成PM2.5过滤、负离子消毒装置，车内无异味，空气循环内外双模式切换。
7  消防安全配置
★7.1 客舱配备2台4kg ABC干粉不锈钢灭火器；电池舱、高压电器舱配备独立自动灭火装置，带高温、烟雾声光报警。
7.2 随车标配三角警示牌、橡胶止轮块2套、全套维修工具。
8  质保专项要求
1. 整车质保≥3年或10万公里（先到为准）；车身骨架、三电系统、空压机、铝合金轮辋质保8年。
2. 质保期内因质量故障报修，供应商24小时响应，5日内完成维修；同一故障7日内重复出现，每次扣除履约保证金1000元；车辆停驶超5日，按1000元/台/日赔付运营损失。


B标段：1台9座中级纯电动营运客车
（★为实质性强制条款，负偏离直接废标）
1  整车基础参数（车身颜色：黑色）
★1.1 车型：纯电动轻型营运客车，符合JT/T325中级营运客车评定标准，C1驾驶证可合规驾驶。
1.2 外形尺寸：车长5200～5500mm，车宽1850～1950mm，车高1950～2300mm（含顶置空调不超2600mm）
1.3 轴距：3100～3400mm；核定载客9人（含驾驶员），合规2+2+2+3座椅布局。
1.4 质量参数：整备质量≤2800kg，最大总质量≥3500kg；满载最小离地间隙≥150mm。
★1.5 最高车速：电子限速100km/h，超速声光报警。
★1.6 CLTC综合续航≥400km，满足全天短途包车营运需求。
2  三电系统
★2.1 电池：磷酸铁锂一线品牌电池，总容量≥65kWh，系统能量密度≥140Wh/kg；电池包防护IP67，液冷智能温控，低温自动预加热、高温散热。
★2.2 快充性能：直流快充30%-80%SOC时长≤45分钟；交流慢充0-100%≤12小时。
★2.3 驱动电机：永磁同步后置后驱电机，峰值功率≥100kW，峰值扭矩≥220N·m，电机及控制器防护IP67，水冷散热。
2.4 电控：整车VCU+MCU双控制器，多级制动能量回收、过充过压过热全套保护，高压互锁、碰撞断电。
★2.5 三电质保≥5年/20万公里；动力电池单独质保6年/60万公里，质保期容量衰减＞20%免费更换电池。
3  底盘、制动、安全底盘配置
3.1 悬架：前麦弗逊独立悬架，后钢板弹簧承载悬架，前后液压减震器。
★3.2 制动系统：四轮通风盘制动器，标配ABS+EBD+EBA+ESP车身稳定、TCS牵引力控制、HHC坡道起步辅助、EPB电子驻车。
★3.3 主动安全预警：标配LDWS车道偏离预警系统；选配FCW前碰撞预警、AEB自动紧急制动。
3.4 轮胎轮毂：215/60R17LT载重轮胎，铝合金轮毂；直接式TPMS胎压实时监测。
4  车身、内饰、安全逃生
4.1 车身：高强度笼式安全车身，车门内置防撞钢梁，全车阻燃环保内饰。
4.2 座椅：全车皮质独立座椅，带头枕；主驾6向手动调节，副驾4向调节，中排配备独立扶手；全车三点式限力安全带，主副驾安全带未系报警。
4.3 门窗：前门一键升降防夹电动车窗，中后排推拉通风窗；电动加热外后视镜，手动防眩目内后视镜；遥控智能钥匙，行车自动落锁，后门儿童安全锁。
★4.4 逃生配置：不少于2把报警安全锤、后窗应急破玻装置；车内、机舱各配备干粉灭火器，电池舱配套自动灭火装置；三角警示牌、ISOFIX儿童座椅接口。
5  智能电器、营运监控
5.1 仪表中控：7寸液晶组合仪表+10寸触控中控大屏，多功能皮质方向盘，蓝牙、CarPlay/CarLife手机互联、语音控制空调导航。
5.2 充电接口：前排2个USB快充，中后排4个USB充电，主驾50W无线手机快充。
5.3 车载T-BOX：北斗+GPS双模定位，支持轨迹回放、远程车况查询、整车OTA升级，营运数据可对接监管平台。
5.4 灯光：全LED远近光大灯、日间行车灯、前后雾灯、车内分段阅读灯、高位制动灯。
5.5 影像系统：4探头倒车雷达+高清倒车影像，带距离辅助标线。
6  空调系统
6.1 前后排独立电动空调，PTC电加热暖风，全车全覆盖出风口；空调滤芯带PM2.5净化功能，支持远程APP预开空调。
7  整车质保与售后
1. 整车质保≥5年/10万公里（先到为准）；
2. 福建省内24小时救援，厦门区域2小时到场维修，故障5日内修复，逾期按1000元/台/日赔付。


[bookmark: _Toc11891]第五章  拟签订采购合同

第一节  通用条款
1. 合同主体：甲方（厦门公交集团鹭驰交通有限公司）、乙方（中标供应商）；合同效力包含招标文件、投标文件、澄清、成交通知书。
2. 交付期限：2026年10月31日前全部车辆完成上牌交付，逾期每日按标段总价0.05%支付违约金，逾期超15日甲方有权解除合同并收取20%违约金。
3. 质量责任：交付车辆必须全新原厂，若为翻新车、事故车、库存车，甲方可选择：①免费更换整车+支付标段总价20%违约金；②解除合同、全额退款+20%违约金；因车辆缺陷造成人员、财产损失，乙方全额赔偿。
4. 质保、维修、赔付规则：同第二章G条款售后约定。
第二节  专用条款
1. 付款方式：30%预付款→30%验收款→40%六个月尾款；
2. 履约保证金：合同总价5%，质保期满无息返还；
3. 售后响应：报修24小时对接，5日内维修完毕，逾期按1000元/日赔付；重复故障每次扣1000元保证金；
4. 争议解决：协商不成，向厦门市湖里区人民法院提起诉讼；
[bookmark: OLE_LINK2]5. 廉政协议为本合同附件，甲乙双方共同遵守。







廉政协议

甲   方:厦门公交集团鹭驰交通有限公司
地   址:厦门市湖里区金湖路5号之三
乙   方:
地   址:
   
为加强廉政建设，规范采购过程中的各项活动，防止发生各种谋取不当利益的违法违纪行为，根据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，特订立本廉政协议。
第一条 双方的责任
（一）应严格遵守国家关于采购有关法律、法规相关政策以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行合同文件，自觉按合同履行。
（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规及合同文件另有规定或属于商业秘密除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方责任
在采购活动实施的事前、事中、事后，甲方及相关工作人员应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准乙方和相关单位报销任何应由甲方或甲方个人承担的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为其装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
（四）不准参加乙方和相关单位有可能影响采购公正的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）甲方工作人员配偶、子女等不得参与与甲方采购业务有关经济活动。
第三条 乙方责任
乙方及相关人员应按照有关法律法规和程序开展采购工作，严格执行采购有关法律法规、政策，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由其或个人自行承担的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响采购公正的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准实施其他违法违纪行为。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本廉政条款第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本廉政条款第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 其他
本廉政条款为                      采购合同的附件，与前述合同具有同等法律效力。
（以下无内容）
 


甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

                                     签订日期：    年   月   日

[bookmark: _Toc8311]第六章  投标文件格式

[bookmark: _Toc8464]格式1  投标函（通用，分标段填写）
投 标 函

致：厦门公交集团鹭驰交通有限公司
我方已全面研读XMGJLCJT2026-JF001招标文件全部内容，自愿参与本次采购第____标段投标，郑重作出如下承诺：
1.我方完全响应招标文件全部商务、技术、质保、交付、售后条款，所有带★强制性条款无负偏离，全部满足采购要求；
2.我方投标包干总价（含税、运输、上牌、培训、质保全费用）：人民币大写__________元（小写：￥__________万元），报价有效期自投标截止日起90个日历日；
3.承诺所投车辆为原厂全新整车，出厂不超过6个月，无事故、泡水、改装、库存车，全部资质文件真实有效，若存在虚假材料，自愿没收投标保证金，3年内不得参与贵司所有采购项目，并承担全部法律责任；
4.若我方中标，收到《中标通知书》7个工作日内签订采购合同，足额缴纳合同总价5%履约保证金，2026年10月31日前完成全部车辆交付、上牌、营运资质验收；
5.完全接受招标文件保证金、评审、违约赔付、质保售后全部约束条款，无任何异议；
6.本投标函为投标文件不可分割组成部分，具备同等法律效力。

投标人（加盖单位公章）：________________
法定代表人/授权代表（签字）：____________
日期：2026年____月____日


[bookmark: _Toc27145]格式2  法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

单位名称：________________________________
单位统一社会信用代码：____________________
姓名：__________ 性别：____ 身份证号码：________________________
系________________________（投标人全称）的法定代表人，职务：__________。
特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）



投标人（公章）：________________
日期：2026年____月____日









[bookmark: _Toc705]格式3  法定代表人授权委托书（非法人到场必附）
法定代表人授权委托书

本授权声明：
__________（姓名）系________________________（投标人全称）法定代表人，现授权委托__________（姓名，身份证号：________________________）为我方全权代理人，以我方名义参与XMGJLCJT2026-JF001第____标段招标全过程，代理人可办理投标文件递交、答疑澄清、开标签字、询标答复等全部相关事务，其签署文件我方全部认可。
代理人无转委托权，本委托书有效期自投标之日起至合同质保期满止。

附：授权代理人身份证正反面复印件（加盖公章）



法定代表人（签字）：____________
投标人（公章）：________________
被授权人（签字）：____________
日期：2026年____月____日


[bookmark: _Toc8671]格式4  投标人基本情况表
	序号
	项目
	内容

	1
	企业全称
	

	2
	统一社会信用代码
	

	3
	注册地址
	

	4
	法定代表人
	姓名：       联系电话：

	5
	投标联系人
	姓名：       手机：       办公固话：

	6
	注册资本
	____万元

	7
	企业成立时间
	

	8
	企业类型
	整车生产厂□/一级经销商□

	9
	经营范围
	（摘录营业执照客车相关范围）

	10
	福建售后网点地址
	详细地址、维保场地面积、常驻维修技师人数

	11
	近一年营业收入
	____万元

	12
	三电配套合作品牌
	电池：       电机：       电控：

	13
	同类营运客车近三年供货规模
	年均供货台数、主要合作客运单位

	14
	企业有无失信/重大质量处罚
	有□ 无□（如有另行附说明）





投标人（公章）：____________
填表人签字：____________
日期：2026年____月____日
[bookmark: _Toc31779]格式5  投标保证金缴纳凭证复印件粘贴页
标段：第____标段
保证金金额：￥________元
转账付款账户名称（投标人对公账户）：
开户行：
账号：
转账日期：2026年____月____日
[bookmark: _GoBack]备注信息：XMGJLCJT2026-JF001-XX标段保证金

粘贴银行回单复印件（清晰完整，加盖投标人公章）：







[bookmark: _Toc11311]格式6  技术参数响应偏离对照表（分标段单独填报）
标段：第____标段
说明：1、★为实质性强制条款，负偏离直接废标；2、响应栏填写"完全满足/正偏离/负偏离"；3、偏离需详细说明并附检测报告、厂家彩页佐证。
	序号
	招标文件技术条款（标注★）
	招标文件技术要求
	投标产品实际参数
	响应情况
	偏离详细说明及佐证材料编号

	1
	★整车尺寸
	
	
	
	

	2
	★电池容量/防护
	
	
	
	

	3
	★电机功率扭矩
	
	
	
	

	4
	★续航标准
	
	
	
	

	5
	★安全配置（AEBS/DMS/BSD等）
	
	
	
	

	6
	★三电质保年限
	
	
	
	

	7
	空调制冷量
	
	
	
	

	8
	底盘悬架配置
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	






投标人（公章）：____________
技术负责人签字：____________
日期：2026年____月____日


[bookmark: _Toc28276]格式7  标段报价一览表（单独密封，一式4份）
第____标段报价一览表
项目编号：XMGJLCJT2026-JF001
	车型
	采购数量（台）
	单台含税总价（万元，大写+小写）
	标段合计含税总价（万元）
	整车质保承诺
	三电质保承诺

	48座大型高一纯电客车/9座中级客车
	
	大写：________
小写：￥ 
	大写：________
小写：￥ 
	整车≥__年/__万公里
	三电≥__年/__万公里



报价包含：整车、运输、随车工具、车辆检测、上牌协助、驾驶员/维修培训、全周期质保维修、备件、税费等全部费用，招标人无需额外支付任何款项。
交付期限：2026年10月31日前完成上牌验收。



投标人（公章）：____________
法定代表人/授权代表签字：___________
日期：2026年____月____日






[bookmark: _Toc17300]格式8  同类营运客车业绩汇总表
标段：第____标段
要求：仅填写近3年内纯电动营运客车（通勤/旅游/商务包车）供货项目，附合同关键页、验收单复印件加盖公章
	序号
	采购单位名称
	供货车型
	台数
	合同签订年份
	合同总金额（万元）
	联系人及电话
	佐证材料附件页码

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	





投标人（公章）：____________
日期：2026年____月____日


[bookmark: _Toc30425]格式9  质量与质保专项承诺书
质量与质保专项承诺书

致：厦门公交集团鹭驰交通有限公司
针对XMGJLCJT2026-JF001第____标段采购车辆，我方作出如下不可撤销承诺：
1. 整车全部原厂全新，符合工信部公告、新能源推荐目录、JT/T325营运等级标准，交付全套合规上牌、营运资质资料；
2. 整车、三电质保严格高于/等于招标文件最低要求；质保期内电池容量衰减低于80%，免费更换全新电池总成，无额外收费；
3. 报修24小时响应，厦门区域2小时到场维修；同一故障7日内重复出现，自愿接受每次扣1000元履约保证金；车辆故障停驶超5日，按1000元/台/日赔付运营损失；
4. 每年提供2次免费全车巡检、三电校准、底盘紧固，工时、配件全部免费；
5. 福建常设备件库，常用配件48小时送达厦门场站；
6. 若交付车辆为翻新车、事故车、改装车，甲方有权选择更换整车或解除合同，我方支付标段总价20%违约金，并承担全部损失。



投标人（公章）：____________
法定代表人签字：____________
日期：2026年____月____日



[bookmark: _Toc29136]格式10  完整售后服务方案简表（配套详细方案文档）
售后服务方案简表

1.7×24救援热线：________________
2.厦门本地维保网点地址、常驻技师人数：
3.故障响应时效承诺：接报____分钟响应，____小时现场抢修
4.三电故障备件供货周期：____日
5.年度免费巡检内容：
6.交付培训内容（驾驶员操作、三电维保、安全操作）：
7.质保期外维保优惠政策：



投标人（公章）：____________


[bookmark: _Toc31880]格式11  近三年无重大违法经营书面声明
无重大违法经营书面声明

致：厦门公交集团鹭驰交通有限公司
我方郑重声明：本单位自成立以来（开业不足三年自开业起）近三年经营期间：
1.无重大行政处罚、无招投标违法、无车辆质量欺诈、无安全生产重大事故记录；
2.法定代表人、企业实际控制人无经济犯罪、失信被执行记录；
3.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信、政府采购严重违法名单；
4.本次投标所有资质、业绩、检测报告全部真实，如有虚假，自愿承担全部违约责任。



投标人（公章）：____________
法定代表人签字：____________
日期：2026年____月____日






[bookmark: _Toc31670]格式12  廉政承诺函
廉政承诺函

致：厦门公交集团鹭驰交通有限公司
我方参与XMGJLCJT2026-JF001招标，郑重承诺：
1.不以任何形式向贵司工作人员赠送礼金、礼品、购物卡、回扣、宴请、旅游娱乐安排；
2.不委托第三方向贵司人员输送不正当利益，不报销贵司人员私人费用；
3.不串通其他投标人围标、串标、恶意报价；
4.若违反上述承诺，贵司有权取消我方投标/中标资格，没收保证金，永久禁止合作，我方承担全部法律责任。



投标人（公章）：____________
法定代表人签字：____________
日期：2026年____月____日





[bookmark: _Toc10656]格式13  技术参数偏离佐证材料目录
佐证材料目录

1.整车工信部公告、新能源推荐目录复印件
2.营运客车等级评定证书
3.三电系统第三方检测报告
4.电池、电机原厂授权及参数彩页
5.底盘、安全配置原厂技术白皮书
6.售后网点营业执照、维保场地证明
7.同类项目合同、验收单业绩材料
8.信用中国/信用厦门查询截图
9.企业近一年财务报表
10.其他补充证明材料


1

ÏÃÃÅ¹«½»¼¯ÍÅðØ³Û½»Í¨ÓÐÏÞ¹«Ë¾

5

Ì¨´¿µç¶¯ÓªÔË¿Í³µ²É¹ºÏîÄ¿

¹«¿ªÕÐ±êÎÄ¼þ

ÕÐ±ê±àºÅ£º

XMGJLCJT2026-JF001

ÕÐ±êÈË£ºÏÃÃÅ¹«½»¼¯ÍÅðØ³Û½»Í¨ÓÐÏÞ¹«Ë¾

±àÖÆÈÕÆÚ£º¶þ©–¶þÁùÄê

¾Å

ÔÂ

